|  |  |
| --- | --- |
| **CentOS-7-8-source.AR.md** | |
| The CentOS version supports x86\_64 (amd64). Note that the installation and startup scripts assume the use of systemd. | يدعم نظام التشغيل سينتوس إصدار (amd64) لاحظ أن نصوص التثبيت وبدء التشغيل تفترض استخدام systemd |
| 1. In order to create and install the software package, please follow the CentOS specific instructions laid out in the [INSTALL.rst](https://github.com/RIPE-NCC/ripe-atlas-software-probe/blob/master/INSTALL.rst) file. | لإنشاء حزمة البرامج وتثبيتها ، يرجى اتباع الإرشادات المحددة الخاصة بـ CentOS الموضحة في ملف [INSTALL.rst](https://github.com/RIPE-NCC/ripe-atlas-software-probe/blob/master/INSTALL.rst)  . |
| 1. Installing the probe software generates a new SSH key pair to be used to connect the probe to the RIPE Atlas infrastructure. You need to register the public key part to in order to [register the probe](https://github.com/RIPE-NCC/ripe-atlas-probe-doc/blob/master/apply/swprobe). This can be found in /var/atlas-probe/etc/probe\_key.pub. | يؤدي تثبيت برنامج المسبار "Ripe" إلى إنشاء زوج مفاتيح SSH جديد لاستخدامه لتوصيل المسبار بالبنية التحتية RIPE Atlas. تحتاج إلى تسجيل جزء المفتاح العام في من أجل تسجيل التحقيق[register](/apply/swprobe/) . يمكن العثور على هذا في المسار التالي:  /var/atlas-probe/etc/probe\_key.pub. |